LAPORAN OPERASIONAL PEMANCAR SW 3325 KHz PALANGKARAYA

 STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI

 BULAN : MARET 2025

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMANASAN FILLAMEN |
| 01.00 – 1.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 15.00 – 16.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN RUANG PEMANCAR, SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.15 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMANASAN TABUNG. |
| 23.00 – 24.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 15.00 – 16.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI SELURUH RUANG PEMANCAR  | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.30 – 21.30 WIB | PETUGAS MELAKSANAKAN TUGAS SEPERTI BIASA PEMANASAN TABUNG. |
| 2.30 – 3.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 15.00 – 16.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN KEGIATAN MEMBERSIHKAN SARANG LABA2 DI PLAPON RUANGAN PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMANASAN FILLAMEN |
| 23.30 – 24.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 15. 30 – 16.30 WIB | PETUGAS MENGONTROL DI AREA FEEDER LINE | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 21.00 – 22.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PETUGAS IZIN TIDAK MELAKUAKAN PEMANASAN TABUNG DAN TIDAK DAPAT STANDBY DI TEMPAT, DI KARENAKAN SSEDANG SAKIT. |
|  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
|  |  | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 5 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PETUGAS IZIN TIDAK MELAKUAKAN PEMANASAN TABUNG DAN TIDAK DAPAT STANDBY DI TEMPAT, DI KARENAKAN SEDANG SAKIT. |
|  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
|  |  | P output = 40kwP Ref = 5 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PETUGAS IZIN TIDAK MELAKUAKAN PEMANASAN TABUNG DAN TIDAK DAPAT STANDBY DI TEMPAT, DI KARENAKAN SSEDANG SAKIT. |
|  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
|  |  | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PETUGAS IZIN TIDAK MELAKUAKAN PEMANASAN TABUNG DAN TIDAK DAPAT STANDBY DI TEMPAT, DI KARENAKAN SSEDANG SAKIT. |
|  |  |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
|  |  | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 21.00 – 22.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 14 00 – 16.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR DAN MEMBERSIHKAN SARANG LABA2 DI PLAPON. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN / MENYAPU DI RUANG PEMANCAR  | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 21.00 – 22.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 01.00 – 01.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 22.00 – 22.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 22.00 – 22.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 22.00 – 22.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.20 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23 00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 21.00 – 22.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 22.00 – 22.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 02.00 – 02.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.00 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 16 00 – 17.00 WIB | PETUGAS MEMBERSIHKAN DI RUANG PEMANCAR SERTA MENGONTROL AREA PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 08. 00 – 10.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 07. 00 – 09.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 07. 00 – 08.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 07. 00 – 08.30 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 07. 00 – 08.30 WIB | PETUGAS MEMOTONG SEMAK HUTAN DI DEPAN RUANG PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 20.00 – 21.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
|  |  | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Jam Operasional : 17.00 – 06.30 wib

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu | URAIAN TUGAS | INDIKATOR PERANGKAT | ParafPetugas |
| 17.30 -18.00 WIB | PETUGAS MENYALAKAN PENERANGAN DI RUANG PEMANCAR DAN LUAR PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 19.00 – 20.10 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PEMENASAN TABUNG |
| 23.00 – 23.30 WIB | PETUGAS MELAKUKAN PNGONTROLAN DIAREA PEMANCAR. |
| 05.30. WIB | PETUGAS MEMATIKAN PENERANGAN PEMANCAR. |
| 08. 00 – 10.00 WIB | PETUGAS MEMOTONG RUMPUT DI AREA KELILING RUANG PEMANCAR. | P output = 40kwP Ref = 1 wattVoltage = 380 VAudio dvb clear |  |
| 16.00 – 17.00 WIB | PETUGAS MENYAPU DI RUANG PEMANCAR. |
| KET | PEMANCAR MASIH DALAM KEADAAN TIDAK BEROPRASIONAL KARENA MASIH DALAM MASA MENUNGGU PERBAIKAN. |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Petugas OperasionalSusilo W E P | Tim Bidang TMBJanuar Ilham S.Kom |